134.2kHz RFID reader

Hardware

|  |  |
| --- | --- |
| Arduino Uno & |  |
| 134.kHz RFID transceiver |  |
|  |  |
|  |  |

Wiring

|  |  |
| --- | --- |
| **RFID Transceiver** | **Arduino Uno** |
| Power supply pins | Power supply pins |
| Tx pin | Digital port 7 |
|  |  |

Reference

* Arduino-Tutorial: How to use the RDM630/RDM6300 RFID reader \_ <https://mschoeffler.com/2018/01/05/arduino-tutorial-how-to-use-the-rdm630-rdm6300-rfid-reader/>